
20 PĒDU IZMĒRA “NORM” KONTEINERA 
(208D-K) TEHNISKAIS APRAKSTS

Izmēri	Ārējie:		L  6058 mm		W 2438 mm		H 2591/2800 mm Iekšējie:	L  5838 mm	W 2218 mm	H 2300/2500 mm

Svars	2000 kg
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Karkasa konstrukcija

Prefabricēti metināti 3-4 mm biezi speciāla tērauda profili
8 konteineru stūru atveres
2 autoiekrāvēju kabatas 305×87 mm, ar 900 mm attālumu starp centriem 4 iebūvētas jumta notekas
4 iebūvētas speciālas noteces caurules Ø40 mm
Tērauda karkass, pārklāts ar 80-100 μm pretkorozijas grunts pārklājumu un 70-80 μm speciālu alkīda krāsu aizsardzībai pret atmosfēras iedarbību
Standarta tērauda karkasa krāsa RAL9006 vai jebkāda cita RAL krāsa. Metināšanas operācijas saskaņā ar LST EN 1090-2:2008+A1:2011


Jumts 	0,5 mm biezas ar cinku pārklātas tērauda loksnes, dubulti stiprinātas ar speciālu starpliku 
Horizontālas slodzi nesošas koka sijas
Sniega slodze: 1,53 kN (150 kg/m2)
100 mm nedegoša minerālvates izolācija, reakcija uz uguni klase A1 (EN 13 501-1) Termiskās vadīšanas vērtība U= 0,36 (W/m2K)
0,2 mm PVC tvaiku izolācijas plēve
Griesti: 10 mm laminētas šķiedru plāksnes, baltā krāsā, izmešu klase E1

Sienas	Speciāli sendviču paneļi (krāsotas, ar cinku pārklātas tērauda loksnes / poliizocianurāta izolācija / krāsotas, ar cinku pārklātas tērauda loksnes)
Standarta paneļu biezums ir 80 mm, termiskās vadīšanas vērtība U= 0,27 (W/m2K) Ārējo (fasādes) paneļu krāsa RAL9006
Iekšējo paneļu krāsa RAL9002 (pēc pasūtījuma pieejami citi izmēri, biezumi un krāsas)

Grīda	2,00 mm biezs PVC grīdas segums, reakcija uz uguni klase B2, nolietojuma klase T, pelēkas krāsas PVC grīdlīstes, pelēkas krāsas
T/G puses 25 mm biezi OSB paneļi, gatavi klases 2 mitrajām telpām saskaņā ar ENV 1995-1-1, izmešu klase E1
100 mm nedegoša minerālvates izolācija, reakcija uz uguni klase A1 (EN 13 501-1) Termiskās vadīšanas vērtība U= 0,36 (W/m2K)*
0,2 mm PVC tvaiku izolācijas plēve
0,5 mm trapecoidālas ar cinku pārklātas tērauda loksnes 
Grīdas slodze 2,04 kN (200 kg/m2)
Logi	3 veidos atverams, 1070x1000 mm izmēra, labās puses PVC logs, 1 logs
Neatverams, 1070x1000 mm izmēra PVC logs, 1 gab.
Logu rāmis ar 6 kamerām un 24 mm (4/16/4) stikla sistēma 
Rāmja krāsa: balta
Termiskās vadīšanas vērtība U= 1,40 (W/m2K) Skaņas slāpēšana Rw – 35 dB
Alumīnija ārējās drošības rullējamās žalūzijas, vadāmas no iekšpuses, baltā krāsā, 2 gab.

Durvis	900x2033 mm vai 960x2033 mm ar cinku pārklātas un krāsotas ārējās tērauda ieejas durvis ar minerālvates izolāciju


Skaņas slāpēšana Rw – 31 dB krāsa RAL9006, pelēka
NEMEF (ASSA ABLOY) durvju slēdzene
Elektro-instalācija







Apkure
2 
Stacionāras ārējās iebūvētas CEE 32A kontaktligzdas, IP 44 IP44 sadales panelis griestos
3 drošinātāji: C16A, C16A, C10A ķēdes noplūdes drošinātājs 40 mA
4 iekšējās kontaktligzdas ar PVC aizsegiem kabeļiem
Gaismas slēdzis 10 AX, baltā krāsā; 2 dubultas kontaktligzdas ar zemējumu, 230 V, 16 A, baltā krāsā; 2 LED 36W griestu lampas, IP 65
Griestu lampu kabeļi paslēpti speciālās caurulēs zem griestiem 
Ventilācijas režģi ar ventilatoru 100 m3/h, 13W, 0,12 A, IP X4, 40 dB (1 m)

2 kW elektrisks konvektora sildītājs ar termostatu, IP24



Prasības pamatiem

Pamati var būt izgatavoti no betona, koka vai dzelzs. Pamatiem jābūt vismaz 6 pīlāriem. Joslu pamati vai betona plāksnes arī ir ieteicama izvēle
Pamatiem jābūt labi ventilējamiem un pielāgotiem vietējiem klimata apstākļiem (augsnes struktūra, zemes sasalšanas dziļums u. c.) un konteineru slodzēm
Tikai līdzeni pamati garantē sekmīgu konteinera uzstādīšanu un turpmāku kalpošanu


Pacelšana	Jāceļ tikai ar autoiekrāvēju vai ceļamkrānu.
Autoiekrāvēju dakšas garumam jābūt vismaz 1400 mm.
Ceļamkrānam jāizmanto 4 pacelšanas saites ar vismaz 60 grādu leņķi starp jumtu un saiti. Iekraujot/izkraujot ar ceļamkrānu vai iekrāvēju, jāceļ tikai pa vienai vienībai.




















Ražotājs patur tiesības mainīt produkta parametrus, ieviešot jaunus risinājumus.

* Vērtība ir deklarēta izolācijas materiālam, kas novietots starp koka sijām ar tādu pašu biezumu kā minerālvate. Datums: 2019. gada decembris. 
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