Pamata informācija
Wood 3.0 moduļus var sakraut līdz 3 stāvu augstumam, un tiem ir pieejama fiksētu izmēru izvēle. Visu slodzi nes ārējās sienas un stūru pīlāri uz zemes vai apakšējā stāva. Grīdas zemākās daļas konstrukcija ir izveidota ar metāla karkasa palīdzību kopā ar koka sijām, šos moduļus var izmantot sniega zonā 3 (Norvēģijā). Wood 3.0 moduļi tiek piegādāti ar iepriekš uzstādītiem krāna pacelšanas punktiem, autopacēlāja kabatas pieejamas pēc pieprasījuma.
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U vērtība = 0,25 / 0,17 (MW/PF)Grīda

Pamati

PVC linolejs 2,2 mm, slidenuma klase DS, uzliesmošanas klase C-s1
MDP impregnēti 22 mm T&G dēļi
Minerālvate 145 mm vai PF izolācija 145 mm, uzliesmošanas klase A1 / B-s1, d0
Koksne 45x145, klase C24 
OSB dēļi 12 mm
Tērauda profils 120 mm
Pieļaujamā slodze grīdai 250 kN/m2

Sienass sll
Logi

Logi

Vienkāršs 6 vai 8 punktu atbalsts, nav nepieciešami pastāvīgi pamati.





U vērtība no - 0,36/ 0,24 (MW/PF) Dekoratīvi, balti MDP paneļi 12 mm
Tvaika izolācijas lente 0,2 mm, tvaika izolācijas folija PE 
Minerālvate 150 mm vai PF izolācija 100 mm 
Koksne 45x95 mm, klase C24
Vēja izolācijas plēve Ventilācijas kanāls 15 mm
Krāsotas koka dekoratīvās plankas 20x145 mm


3 veidos atverami, 1380x1180 mm izmēra, PVC logi.
Logu rāmji ar 6 kamerām un 24 mm (4/16/4) stikla sistēmu, 
rāmju krāsa balta
U ≤ 1,40 (W/m2K). Skaņas slāpēšana Rw -35 dB

Ārējās durvis
Iekšējās durvis[image: ]door



Koka durvis 890x2080, U ≤ 1 W/m2K
Slēdzene ASSA, rokturis. Atslēgas cilindrs nav iekļauts.

Koka karkasa durvis 890x2090, 40 mm biezas




U vērtība - 0,209/ 0,15 (MW/PF)Jumts 
Elektroinstalācija

Dekoratīvi, balti MDP paneļi 12 mm Tvaika izolācijas lente 0,2 mm
Minerālvate 150 mm vai PF izolācija 145 mm Koksne 45x145 mm, class C24
Vēja izolācijas plēve
Gaisa atvere ventilācijai 30-70 mm Koksne 45x30-70 mm, klase C24 
[bookmark: _GoBack]OSB T&G dēļi 12 mm
EPDM jumta seguma sistēma
Pieļaujamā sniega slodze 250 kN /m2


2 stacionārās ārējās iebūvētās 32 A kontaktligzdas, IP 44 IP44 sadales panelis pie sienas
Drošinātāji: C16 A, C16 A, C10A ķēdes noplūdes drošinātājs 30 mA 40 A gaismas slēdzis 10 AX, baltā krāsā
2 dubultas kontaktligzdas ar zemējumu, 230 V, 16 A, baltā krāsā 2 LED griestu lampas, IP 65, caurspīdīgs abažūrs 
Ventilācijas režģi ar ventilatoru 100 m3 /h, 13 W, 0,12 A, IP X4, 40 dB (1 m)




Ārējās durvis ar GEZE durvju aizvēršanu Ārējās tērauda durvis ar PU pildījumuPapildaprīkojums

Režģi pie logiem ar iespēju izņemt tos ugunsgrēka gadījumā
Mini gaisa pārstrādes sistēma
Gaisa kondicionētājs – sildītājs (gaisa sūknis „gaiss uz gaisu”) Apgaismojums ar kustības sensoriem

[bookmark: wood3-0page_datalayouts]Pieejamie plānojumi:




3.01




3.03




3.02


		1000 W IP 24
PS
1000 W IP 24
1000 W IP 24
PS
1000 W IP 24
1000 W IP 24
PS



3.04

3.05

3.06

3.08


			1000 W IP 24
B
30 L
450x350
1000 W IP 24
PS
1000 W IP 24
450x350
B
80 L
450x350
1000 W IP 24
PS
B
80 L
450x350
450x350
PS
500x410
B
30 L
500x410
500x410
1000 W IP 24
PS


3.09	3.101000 W IP 24
500x410 500x410
1000 W IP 24
1000 W IP 24
1000 W IP 24
PS
PS
450x350

image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
O o





image10.png
O o





image11.png
s

o 7





image12.png
s

o 7





image13.png




image14.png




image15.png
s
3]
28





image16.png
s
3]
28





image17.png




image18.png




image19.png
6@@/
1/

A
=





image20.png
6@@/
1/

A
=





image2.emf
 

Ā r ē j ā s   d u r vis   I e k šē j ā s   door  


image20.emf
 

Ā r ē j ā s   d u r vis   I e k šē j ā s   door  


image1.png




